
Atenção: as informações a seguir são somente referências rápidas. O manual de utilização em PDF pode ser acessado no menu "Ajuda"->"Manual Completo". Recomenda-se a leitura do manual para utilização plena dos recursos do software.

O MSCad LT é gratuito para uso pessoal, profissional e acadêmico. Teste gratuitamente o MSCad PRO, com muito mais recursos e nenhuma limitação. Acesse "www.mscad.com.br" e teste agora!

Todos os comandos do MSCad podem ser acessados através do menu superior suspenso. Os principais comandos estão disponíveis com atalhos na barra de ferramentas principal. Utilize os modos da barra de status inferior para ligar ou desligar ferramentas como SNAP, ORTO, POLAR, etc.

Para inserir coordenadas, é possível utilizar-se o sistema global absoluto,escrevendo "x,y,z" ou sistema relativo ao último ponto "@x,y,z". Caso deseje utilizar um ponto qualquer como referência para a coordenada relativa, posicione o cursor sobre o ponto e tecle "A", durante execução de comando. É possível, também, utilizar-se coordenadas polares "distância<ângulo" ou "@distância<ângulo". Alternativamente, pode-se apontar a direção com o mouse e digitar somente a distância.

Lista completa de atalhos da barra de status inferior:

# Snap: controla a atração magnética do cursor do mouse a pontos específicos dos elementos de desenho e o cursor do mouse;
# Pola: controla a atração magnética do cursor do mouse, durante execução de comando, a ângulos notáveis (0º, 90º, etc) formados entre a posição do cursor e o último ponto de desenho;
# Orto: controla a fixação obrigatória do cursor do mouse nos eixos X e Y principais (ângulos 0º e 90º), forçando o cursor a se movimentar somente nestes alinhamentos;
# Grad: controla a exibição da grade auxiliar sobre o desenho. Cada quadrado corresponde a uma unidade de desenho. Cada quadrado tracejado corresponde a 10 unidades;
# GSnap: controla a atração magnética do cursor do mouse aos cantos da grade, forçando sua movimentação somente nestes pontos;

Importante: Alguns comandos do MSCad devem obrigatoriamente ser executados através do atalho do teclado, aliado com o mouse. Alguns comandos precisam que o mouse esteja em uma posição específica no desenho, portanto não pode ser utilizado para clicar no item do menu suspenso respectivo. Estes comandos estão destacados com um asterisco [*] no menu.

Para editar as propriedades dos elementos, selecione o elemento a ser alterado e clique em "Editar"->"Propriedades", ou utilize o atalho "F6".

Para editar as coordenadas de vértices de polilinhas, posicione o cursor sobre o grip do vértice e clique com o botão direito e selecione "Editar Vértice".

É importante destacar que, embora o MSCad tenha grande compatibilidade com os formatos DWG e DXF, o formato nativo do MSCad é o *.CAD. Embora não seja de comum ocorrência, algumas informações podem ser perdidas se o salvamento for efetuado em uma extensão diferente da *.CAD. As configurações de cotas, por exemplo, se alteradas do padrão inicial, só serão armazenadas no formato *.CAD.

Novas versões do MSCad são divulgadas periodicamente, com melhorias e novas implementações.
