- Pergunta:

O MSCad LT é um software gratuito?

- Resposta:

Sim. Pode-se utilizar o MSCad LT gratuitamente para uso pessoal, profissional e acadêmico.  

Teste gratuitamente o MSCad PRO, com muito mais recursos e nenhuma limitação. 

Acesse "www.mscad.com.br" e teste agora!

_____________________________________________________________________________


- Pergunta: 

Um arquivo elaborado em outro programa foi aberto no MSCad e o arquivo não está exatamente igual, o que aconteceu?

Ou

Um arquivo elaborado no MSCad foi aberto em outro programa e o arquivo não está exatamente igual, o que aconteceu?

- Resposta:

O MSCad tem compatibilidade com os formatos DWG e DXF, mas a extensão nativa e exclusiva do MSCad é o CAD. Embora a compatibilidade, em geral, seja bem abrangente, é possível que haja perda de formatação de alguns elementos, como cotas, por exemplo. Este tipo de incompatibilidade pode ser solucionada com simples edição de algumas opções, seja no MSCad ou em outro programa. 

Uma maneira de se obter compatibilidade completa e total fidelidade de informações é utilizar o formato CAD para salvar os arquivos, sendo estes elaborados do princípio ao fim no MSCad. Para visualizar arquivos com máximo de fidelidade, inclusive com abas de layout e viewports, utilize a ferramenta "Arquivo"->"Abrir com Visualizador de Layout".

_____________________________________________________________________________


- Pergunta: 

Como imprimir um desenho na escala correta?

- Resposta:

Aconselha-se trabalhar em escala 1:1 no Model. Se o desenho está em cm, por exemplo, uma unidade de desenho equivalerá a um cm, e assim por diante para qualquer unidade. Para plotar na escala desejada, deve-se ir em: "Arquivo"->"Imprimir" e selecionar a impressora, configurar o tamanho de papel, orientação etc. Escolher qual a parte da tela a ser plotada e definir a escala de desenho informando ao MSCad qual a relação entre as unidades de desenho e unidades da vida real. Por exemplo, se desenvolvo um projeto em cm e desejo plotar na escala 1:50, devo informar que 10mm=50 unidades na caixa do diálogo de impressão, ou seja, 50 unidades de desenho vão ser impressas em 1 cm (Desenho Impresso=Real*Escala :: 1cm = 50un.*10mm/50un. - un. sendo unidade de desenho) . Se em vez de cm, se trabalhasse em m e a escala fosse 1/50, a relação seria 1000mm = 50un. E aí por diante, seguindo, desta forma, a definição de escala de desenho técnico.
 
Caso não haja necessidade de imprimir em uma escala exata, para ser medida no papel com escalímetros, por exemplo, pode utilizar a opção do menu de impressão "Escalar para caber", conforme imagem abaixo. O desenho será encaixado na folha de escolha da impressora. Selecione a folha que desejar na configuração da impressora.
 
É possível escolher também que parte do desenho na tela será impresso. A.) Todo o contorno; B.) Somente a tela de visualização atual; C.) Uma janela por dois pontos a ser definida.

Exemplos:

- Desenho elaborado em mm e em escala 1/1 a relação de impressão é [1mm=1un.];
- Desenho elaborado em cm e em escala 1/50 a relação de impressão é [10mm=50un.];
- Desenho elaborado em m e em escala 1/100 a relação de impressão é [1000mm=100un.];

_____________________________________________________________________________


- Pergunta: 

Como utilizar os comandos "Alongar por objeto delimitante - Extend" e "Encolher por objeto cortante - Trim"?

- Resposta:

A maneira correta de utilizar os comandos trim e extend é a seguinte:
 
1.) Execute o comando;
2.) Clique com o botão esquerdo sobre os limites do trim ou do extend;
3.) Para finalizar a seleção dos limites, clique com o botão direito;
4.) Pronto, basta agora clicar com o botão esquerdo sobre os objetos que deseja encolher ou alongar com o trim ou extend até os limites definidos em (2);
 
Em caso de dúvida, siga a caixa de comandos, ela dá a orientação do que se deve fazer em cada passo do comando.

_____________________________________________________________________________


- Pergunta: 

O que significa os atalhos na barra de status inferior, como Snap, Pola, Orto, etc?

- Resposta:

Os links de atalho na barra de status são botões para ativar ou desativar ferramentas de auxílio de desenho. Se o comando estiver ativado, ele será exibido com o símbolo "+"; caso contrário, com o símbolo "-".

Lista completa:

# Snap: controla a atração magnética do cursor do mouse a pontos específicos dos elementos de desenho e o cursor do mouse;
# Pola: controla a atração magnética do cursor do mouse, durante execução de comando, a ângulos notáveis (0º, 90º, etc) formados entre a posição do cursor e o último ponto de desenho;
# Orto: controla a fixação obrigatória do cursor do mouse nos eixos X e Y principais (ângulos 0º e 90º), forçando o cursor a se movimentar somente nestes alinhamentos;
# Grad: controla a exibição da grade auxiliar sobre o desenho. Cada quadrado corresponde a uma unidade de desenho. Cada quadrado tracejado corresponde a 10 unidades;
# GSnap: controla a atração magnética do cursor do mouse aos cantos da grade, forçando sua movimentação somente nestes pontos;

_____________________________________________________________________________

- Pergunta:

Como utilizar as combinações de tecla no MSCad?

- Resposta:

As combinações de tecla são um recurso importantíssimo no MSCad, sem as quais não se pode tirar máximo proveito do software. Em geral, as combinações de tecla são do tipo "Shift+Letra" e "Ctrl+Letra". Deve-se utilizar, na combinação, o mouse para apontar um ponto específico no desenho e teclar um atalho da combinação. Por exemplo: caso se deseje marcar o ponto médio entre os pontos "A" e "B" quaisquer, deve-se utilizar a combinação "Shift+M" e "Ctrl+M". Passo 1: posicionar o cursor do mouse exatamente sobre o ponto "A" (é interessante ativar o snap para este comando, caso não se esteja executando outro comando) e tecle "Shift+M". Passo 2: posicione o mouse sobre o ponto "B" e tecle "Ctrl+M". Todas as combinações do MSCad funcionam de maneira análoga e estão listadas juntamente com os demais comandos do MSCad.

_____________________________________________________________________________

- Pergunta:

Alguns comandos do MSCad exigem que eu utilize o teclado com o mouse posicionado em um ponto da tela. Como posicionar o mouse exatamente sobre o ponto desejado, com toda a precisão possível?

- Resposta:

Alguns comandos, como, por exemplo, as combinações de tecla, utilizam a posição atual do cursor do mouse durante o comando. Para capturar um ponto exato, o Snap precisa estar ligado. Uma opção é iniciar a execução de um comando simples somente para utilizar o Snap. Por exemplo, antes de utilizar uma combinação, teclar-se "F2" para iniciar o comando linha, ou então ativar qualquer outro comando de novo elemento. É importante lembrar que as combinações podem ser utilizadas a qualquer momento. Se elas forem utilizadas durante a execução de outro comando, o Snap já deverá estar ativado, não havendo necessidade, portanto, de executar outro comando para tal.

_____________________________________________________________________________

- Pergunta:

Na janela de impressão existe uma opção para imprimir uma janela qualquer. Como selecionar uma janela EXATA, já que o Snap não funciona neste comando?

- Resposta:

Para selecionar uma janela EXATA, na opção de impressão por área qualquer em janela, não há necessidade de Snap convencional. Basta desenhar um retângulo na área exata que se deseja imprimir e selecionar este retângulo antes de ativar o comando imprimir e mantê-lo selecionado. Desta forma, quando se for selecionar a janela por dois pontos, o mouse será atraído magneticamente pelos grips do retângulo selecionado, capturando, desta forma, o ponto exato.

_____________________________________________________________________________

- Pergunta:

Como fazer para unir dois desenhos de arquivos diferentes?

- Resposta:

Para unir dois desenhos de arquivos diferentes, ou copiar partes do desenho de um arquivo para outro, selecione, na janela de origem, os elementos a serem copiados e tecle "Ctrl+C" para copiá-los para a área de transferência. Vá para a janela de desenho de destino e tecle "Ctrl+V". Os elementos que foram copiados serão colados na janela de destino mantendo-se o ponto 0,0 global dos dois arquivos. Sugere-se alterar o ponto 0,0 dos dois arquivos para pontos convenientes antes de executar o comando. Para isto, pode-se posicionar o cursor do mouse no ponto desejado para ser o novo 0,0 e teclar "F7".

_____________________________________________________________________________

- Pergunta:

Ao utilizar comandos como copiar e espelhar, como fazer para manter os elementos originais, sem apagá-los ao criar o elemento modificado?

- Resposta:

Pode-se pressionar e manter pressionada a tecla CTRL durante o comando.

_____________________________________________________________________________

- Pergunta:

É possível utilizar o MSCad no sistema operacional Linux?

- Resposta:

Embora o MSCad tenha sido desenvolvido para plataforma Windows, na qual o sistema poderá ter todas as suas funções utilizadas sem restrições, é possível utilizar o MSCad no Linux através de simuladores do ambiente Windows. É importante ressaltar que, fazendo isto, poderão ocorrer instabilidades e não se utilizarão todas as funcionalidades do MSCad. Uma versão voltada nativamente para Linux encontra-se em estudo para futura implementação.

_____________________________________________________________________________

- Pergunta:

Tentei salvar um arquivo no MSCad em DWG ou DXF e ocorreu uma instabilidade, o que fazer?

- Resposta:

Em caso de instabilidade, deve-se selecionar, intermediariamente, o formato CAD para o salvamento. O salvamento em CAD deverá ocorrer sem problemas. Posteriormente, abrindo o arquivo CAD, provavelmente será possível salvar na extensão DWG ou DXF. É importante ressaltar que, neste processo, podem ocorrer perdas de informações ou configurações de cotas, etc.

